# **2.17.Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди.**

1. ***Повне найменування суб’єкта господарювання:****КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО»*

Скорочене найменування суб’єкта господарювання: *КП ВМР «ВМТЕ»*

1. ***Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ***: *33126849*
2. ***Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання:***

*21021, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця, вул. 600-річчя, будинок 13*

*Білик Максим Сергійович, (043)255-16-55, office@vmte.vn.ua*

1. ***Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика:***

*Проммайданчик для котелень газової та твердопаливної*

*21019, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця, вул. Синьоводська, 132*

1. ***Мета отримання дозволу на викиди:***

*визначення та регулювання викидів забруднюючих речовин (ЗР), які потрапляють в атмосферу при експлуатації технологічного обладнання, на отримання дозволу на викиди ЗР для існуючого об’єкту.*

1. ***Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планової діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля:***

*Виробнича діяльність яку здійснюють КП ВМР «ВМТЕ» - не підлягає проходженню процедури ОВД.*

1. ***Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування):***

*На території проммайданчика котельні розташовано три газових водогрійних котли (ВК -22 1000 кВт та два КВ-2/95 2300 кВт), два газові парові котла ((Е-0,4-0,9ГН (Э)(МЗК- 8АГ (Э)) 330 кВт), блочно модульна котельня БМК - 1600, в якій встановлено твердопаливний котел Ardenz T - 1600 кВт, який працює на дровах, скидна свіча продувки газопроводу котлів ст. №1 ст. №4, ст. №5 (низький тиск), скидна свічка газових регуляторних установок (вибуховий клапан низького тиск, вибуховий клапан середнього тиску), які забезпечують опаленням частину міста в зимовий період, а також дизель генератор FD60 I-ST для забезпечення електроенергією проммайданчика при відключенні від загальної електромережі.*

1. ***Відомості щодо видів та обсягів викидів:***

*На території проммайданчика виявлено 9 стаціонарних джерел викидів ЗР в атмосферне повітря. Від діяльності підприємства в атмосферне повітря викидаються наступні ЗР : азоту діоксид (NO2) – 9,89096 т/рік, вуглецю оксид (CO) – 11,511871 т/рік, вуглецю діоксид 2765,1628 т/рік, метан 0,245636 т/рік, азоту оксид (N2O) –0,177459 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок –2,7411834 т/рік, ангідрид сірчистий– 0,00087 т/рік, гас– 0,00141 т/рік.*

1. ***Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва:*** *На підприємстві відсутні виробництва та технологічне устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування.*
2. Перелік заходів щодо скорочення викидів*: Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин для даного підприємства не передбачаються.*
3. ***Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів***:*-Заходи не передбачені.*
4. ***Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству****: Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам законодавства.*
5. ***Адреса держадміністрації з питань охорони навколишнього природного середовища, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди -*** Вінницька ОВА ( Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Соборна, 70, тел. (0432) 32-25-35, 32-35-35, email: oda@vin.gov.ua.
6. ***Строки подання зауважень та пропозицій –*** протягом 30 календарних днів з моменту виходу повідомлення.