***Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання:*** ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДРУЖЕЛЮБІВСЬКЕ» (ПОСП «ДРУЖЕЛЮБІВСЬКЕ»).

***Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ –*** 32540200

***Місце знаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання* -** 22450, Вінницька обл., Калинівський район, с. Дружелюбівка, вул. Центральна ,44. Тел. 80433321034, Е-mail: mushenko.zinaida@gmail.com.

***Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика –*** 22450, Вінницька обл., Хмільницький р-н (Калинівський р-н), с. Дружелюбівка, вул. Центральна , б. 44; Польове Урочище, б. 2, 5, 13.

***Мета отримання дозволу -*** визначення та регулювання викидів забруднюючих речовин (ЗР), які потрапляють в атмосферу при експлуатації технологічного обладнання, на отримання дозволу на викиди ЗР для існуючого об’єкту.

***Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля (ОВД), в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля –*** діяльність не підпадає оцінці впливу на довкілля.

***Загальний опис об'єкта (опис виробництв та технологічного устаткування)* –** Основний вид діяльності підприємства Код КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. На підприємстві наявні наступні джерела викидів: завальна яма, два бункера чистого зерна, бункер зернових відходів, зерносушка, паливом якої є природний газ, охолоджувач зерна, сепаратор ЗАВ-50 з циклоном, п’ять складів зберігання зерна з пунктами відвантаження зерна, протруювач, кормоцех з ДКУ, два свинарника з загальнообмінними вентиляціями, гноєсховище, млин з групою циклонів, резервуари зберігання ДП з ПРК, резервуар зберігання бензину з ПРК, майстерня. Для обігріву приміщень в холодний період року наявні котел Viadrus та грубка сторожки, паливом яких є дрова.

***Відомості щодо видів та обсягів викидів* –** Від джерел викиду в атмосферне повітря надходять такі основні забруднюючі речовини: Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок – 0,6187 т/рік, НМЛОС – 0,03830006 т/рік, Азоту (1) оксид N2O – 0,00034 т/рік, Оксид вуглецю – 1,0957 т/рік, Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид) – 0,08724 т/рік, Вуглецю діоксид – 66,162 т/рік, Метан – 4,3694 т/рік, Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,0007 т/рік, Манган та його сполуки (у перерахунку на манган) – 0,00005 т/рік, Аміак – 0,874 т/рік, Сірководень – 0,145 т/рік, Діоксид та інші сполуки сірки – 0,0227049 т/рік, Диметиламін – 0,093 т/рік, Фенол – 0,00346 т/рік.

***Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання* –** На підприємстві відсутні виробництва та устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування.

***Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання* –** Не передбачені. Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел підприємства не перевищують встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, тому заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розробляються.

***Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів* –** Заходи не передбачені.

***Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству –*** Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам законодавства.

***Адреса держадміністрації з питань охорони навколишнього природного середовища, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди-*** Вінницька ОВА, адреса: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Соборна, 70, тел. (0432) 32-25-35, 32-35-35.

***Строки подання зауважень та пропозицій –*** протягом 30 календарних днів з моменту виходу повідомлення.