Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРМБ ПМК-9» (ТОВ «КРМБ ПМК-9»).
Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ – 43282813.
Місце знаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання – 22100, Україна, Хмільницький р-н, Вінницька обл., місто Козятин, вулиця Довженка О., будинок 107. Тел. +380674310531, Е-mail: 28031975@i.ua.
Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика: 
Проммайданчик №1 - 22109, Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Козятин, вул. Миру, 84.
Проммайданчик №2 -  22100, Вінницька обл., Хмільницький р-н, м. Козятин, вул. Князя Святослава, 14.
Проммайданчик №3 – 22102, Вінницька обл., Хмільницький р-н, м. Козятин, вул. Єдності, 44.
Мета отримання дозволу - визначення та регулювання викидів забруднюючих речовин (ЗР), які потрапляють в атмосферу при експлуатації технологічного обладнання, на отримання дозволу на викиди ЗР для існуючого об’єкту.
Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля (ОВД), в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля – Згідно ст. 3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля», об’єкт не підлягає оцінці впливу на довкілля.
Загальний опис об'єкта (опис виробництв та технологічного устаткування) – Основний вид діяльності підприємства – 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря. 
Проммайданчик №1 - На об’єкті наявне 1 джерело викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, а саме: твердопаливний котел Termodinamik EKY-250Р потужністю 250 кВт, паливом якого є суміш пелет з лузги соняшника та деревини.
Відомості щодо видів та обсягів викидів – Від джерел викиду в атмосферне повітря надходять такі забруднюючі речовини: Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) – 0,016223 т/рік, Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 0,053 т/рік, Азоту(1) оксид (N2O) – 0,0058 т/рік, Сірки діоксид – 0,0178 т/рік, Оксид вуглецю – 1,1 т/рік, Вуглецю діоксид – 101,95 т/рік, Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,059 т/рік, Метан – 0,0099 т/рік.
 Проммайданчик №2 - На об’єкті наявне 1 джерело викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, а саме: твердопаливний котел Termodinamik потужністю 98 кВт, паливом якого є суміш пелет з лузги соняшника та деревини.
Відомості щодо видів та обсягів викидів – Від джерел викиду в атмосферне повітря надходять такі забруднюючі речовини: Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) – 0,0278 т/рік, Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 0,1002 т/рік, Азоту(1) оксид (N2O) – 0,00881 т/рік, Сірки діоксид – 0,034 т/рік, Оксид вуглецю – 2,0225 т/рік, Вуглецю діоксид – 154,42 т/рік, Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,0896 т/рік, Метан – 0,01512 т/рік. 
Проммайданчик №3 - На об’єкті наявне 2 джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, а саме: твердопаливний котел Termodinamik №1 потужністю 350 кВт та Termodinamik №2 потужністю 250 кВт  паливом яких є суміш пелет з лузги соняшника та деревини.
Відомості щодо видів та обсягів викидів – Від джерел викиду в атмосферне повітря надходять такі забруднюючі речовини: Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) – 0,143 т/рік, Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 0,55204 т/рік, Азоту(1) оксид (N2O) – 0,044573 т/рік, Сірки діоксид – 0,156 т/рік, Оксид вуглецю – 9,915 т/рік, Вуглецю діоксид – 782,53 т/рік, Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,45328 т/рік, Метан – 0,076613 т/рік. 
Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання – На об’єкті відсутні виробництва та устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування.
Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання – Не передбачені. Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел об’єкта не перевищують встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, тому заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розробляються.
Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів – Заходи не передбачені.
Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству – Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам законодавства.
Адреса держадміністрації з питань охорони навколишнього природного середовища, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди – Вінницька ОВА за адресою Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Соборна, 70, тел. (0432) 32-25-35, 32-35-35, email: oda@vin.gov.ua
Строки подання зауважень та пропозицій – протягом 30 календарних днів з моменту виходу повідомлення.
